|  |  |
| --- | --- |
| РОССИЯ СИП.jpg |  **Ассоциация домостроительных**  **технологий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Головной офис: Самара, ул. 22 партсьезда, д.46****единая справочная 8-937-992-40-28****www.russiasip.ru** **russiasip@mail.ru****ДОМ, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!****\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Стоимость строительства**

**Преимущества домокомплектов от Ассоциации:**

**1. Перекрытие межэтажное - /СИП/!**

**2. Фронтоны, крыша - /СИП/!**

**3. Перегородки все - /СИП/!**

**4. Полноценный проект в подарок!**

**5. Наши СИП панели сертифицированы!**

**6. Кровля с устройством вентзазора!**

**7. Все используемые материалы в производстве - ГОСТ!**

**ВАРИАНТ "БАЗОВЫЙ" ОТ 10 000 РУБ.\КВ. М.**

1. Свайный фундамент (металлические сваи с монтажом).

2. Домокомплект из СИП панелей (особенность - межэтажное перекрытие и кровля - из СИП панелей).

3. Сборка домокомплекта.

4. Входная металлическая дверь утепленная.

5. Окна ПВХ поворотно-откидные, 2-камерные.

6. Кровля  из СИП панелей, покрыта металлочерепицей (цвет по выбору).

7. Лестница межэтажная (в варианте 2-этажного дома).

**ВАРИАНТ "СТАНДАРТ" от 12 000РУБ.\КВ.М.**

1. Свайный фундамент (металлические сваи D89, 6,5мм толщина стенки)

2. Домокомплект из СИП панелей (особенность - межэтажное перекрытие и кровля - из СИП панелей).

3. Сборка домокомплекта.

4. Входная металлическая дверь утепленная.

5. Окна ПВХ поворотно-откидные, 2-камерные.

6. Кровля  из СИП панелей, покрыта металлочерепицей (цвет по выбору).

7. Лестница межэтажная (в варианте 2-этажного дома).

8. Отделка фасада сайдингом (с устройством технологического вентзазора) или штукатуркой.

**ВАРИАНТ "ПОД КЛЮЧ" от 20 000 РУБ.\КВ.М.**

1. Свайный фундамент (металлические сваи D89, 6,5мм толщина стенки)

2. Домокомплект из СИП панелей (особенность - межэтажное перекрытие и кровля - из СИП панелей).

3. Сборка домокомплекта.

4. Входная металлическая дверь утепленная.

5. Окна ПВХ поворотно-откидные, 2-камерные.

6. Кровля  из СИП панелей, покрыта металлочерепицей (цвет по выбору).

7. Лестница межэтажная (в варианте 2-этажного дома).

8. Отделка фасада сайдингом (с устройством технологического вентзазора) или штукатуркой.

6. Внутренняя отделка: стены обшиты ГКЛ.

 7. Электрика согласно схемы разводки, счетчик, щиток автоматической защиты цепи.

8. ХВС и ГВС полипропилен.

9. Канализация  (вывод в точку).

10. Отопление ПВХ, 2-хконтурный газовый котел.

11. Ванна и туалет: стены, потолок - панели ПВХ, пол - плитка.

Внутренняя и внешняя отделка так же возможна из других материалов.

***Будем рады видеть Вас в качестве нашего партнера!***